**SPECIFICHE TECNICHE COLGAR 4000X250**

                

|  |  |
| --- | --- |
| Marca | COLGAR |
| Modello | PS 2536/41 |
| Tipo | SINCRONIZZATA IDRAULICA Y1-Y2 |
| Potenza | 250 TON |
| Lunghezza di piega  | 4100 mm |
| Interasse tra montanti  | 3500 mm |
| Apertura tavola/pestone **A** | 550 mm |
| Corsa cilindri **C** | 350 mm |
| Incavo spalle **I** | 510 mm |
| Larghezza tavola  | \_\_\_\_ mm |
| Velocità discesa | 100 mm/s |
| Velocità di lavoro | Da 1mm/s a 10mm/s |
| Velocità di ritorno | 100 mm/s |
| Bloccaggio utensili |  Manuale Promecam |
| Registro posteriore | 4 ASSI ( X-R-Z1-Z2 ) |
| Controllo numerico | CYBELEC DNC 1200 |
| Centinatura banco | MANUALE A CUNEI |
| Massa | 205 q.li |
| Motore  | 27 Kw |
| Anno | 2003 |
| Olio  | 300 L |
| Profondità tavola inferiore **H2** | FILO TERRA |