**FINN POWER LP6 + ROBOT:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anno** | 2002 |
| **Campo lavoro** | 1500 x 3000 |
| **Tonnellate** | 30 t  Controllo Siemens 840D |
| **Sorgente Laser** | Rofin |
| **Serie**  **Ore**  **Potenza Laser** | 11.1-LP610402  16372  2500 W |
| **Opzioni**  **Attività di revisione** | Dispositivo automatico di carico LD6  Torretta a 20 stazioni incluso  N.2 Multitool MT6/A  N.3 pinze + PCS (posizionamento  automatico pinze)  Botola scarico pezzi laserati  Tappetino automatico di scarico “Roll Conveyor”  Dispositivo di aspirazione fumi  Chiller di raffredamento  Gruppo di aspirazione Fridi  Certificazione CE  Sistemi di sicurezza  Manuali d’uso e manutenzione  Forming  vite di ricircolo asse x e y  catenaria metallica x e y  revisione pinze  sostituzione sensori Baluff pinze  revisione cilindro punzonatura  sostituzione accumulatore  sostituzione tubi idraulici alta pressione  revisione torretta con sostituzione stazione B Index  revisione centralina idraulica  revisione sorgente  revisione Robot  revisione di tutti gli azionamenti  revisione MC Robot  sostituzione di reti di protezione  sostituzione cinghie dentate assi  sostituzione cavo di potenza assi macchina e robot  sostituzione Pc industriale  sostituzione nastri SC1 SC2 e nastri laser  sostituzione Monitor touch screen  sostituzione volantino Robot  sostituzione piani a spazzola laser  Macchina revisionata con garanzia di 6 mesi per parte elettrica e meccanica, inoltre la macchina viene fornita con stabilizzatore di 35 KW.  Installazione e Training incluso nel prezzo.  Non viene incluso il trasporto, la gru, gli impianti di allacciamento e la trasferta. |
|  |  |
|  |  |