**FINN POWER LP6 + ROBOT:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anno**  | 2002 |
| **Campo lavoro**  | 1500 x 3000 |
| **Tonnellate** | 30 tControllo Siemens 840D |
| **Sorgente Laser** | Rofin |
| **Serie** **Ore****Potenza Laser** | 11.1-LP610402163722500 W |
| **Opzioni** **Attività di revisione** | Dispositivo automatico di carico LD6Torretta a 20 stazioni inclusoN.2 Multitool MT6/AN.3 pinze + PCS (posizionamentoautomatico pinze)Botola scarico pezzi laseratiTappetino automatico di scarico “Roll Conveyor”Dispositivo di aspirazione fumiChiller di raffredamentoGruppo di aspirazione FridiCertificazione CESistemi di sicurezzaManuali d’uso e manutenzioneFormingvite di ricircolo asse x e ycatenaria metallica x e yrevisione pinzesostituzione sensori Baluff pinzerevisione cilindro punzonaturasostituzione accumulatoresostituzione tubi idraulici alta pressionerevisione torretta con sostituzione stazione B Indexrevisione centralina idraulicarevisione sorgenterevisione Robotrevisione di tutti gli azionamentirevisione MC Robotsostituzione di reti di protezionesostituzione cinghie dentate assisostituzione cavo di potenza assi macchina e robotsostituzione Pc industrialesostituzione nastri SC1 SC2 e nastri laser sostituzione Monitor touch screensostituzione volantino Robotsostituzione piani a spazzola laserMacchina revisionata con garanzia di 6 mesi per parte elettrica e meccanica, inoltre la macchina viene fornita con stabilizzatore di 35 KW.Installazione e Training incluso nel prezzo.Non viene incluso il trasporto, la gru, gli impianti di allacciamento e la trasferta. |
|  |  |
|  |  |