**TORNIO:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COSTRUTTORE** | **MODELLO** | **ANNO DI COSTRUZIONE** | **STATO** |
| *BIGLIA* | ***B 470/8 YSM*** | ***2004*** | ***USATO*** |

|  |  |
| --- | --- |
| SCHEDA TECNICA | |
| Max. diametro lavorabile da barra | **mm 80** |
| Max. diametro lavorabile da ripresa | **mm 240** |
| Max. lunghezza lavorabile | **mm 250** |
| Max. diametro rotante | **mm 520** |
| **MANDRINO:** | |
| Velocità di rotazione max | **giri/min. 3200** |
| Naso mandrino | **ASA 8"** |
| Foro mandrino | **mm 92** |
| Diametro interno cuscinetti | **mm 130** |
| Potenza motore | **kW 26** |
| **CONTROTESTA:** |  |
| Velocità di rotazione max | **giri/min. 4000** |
| Naso mandrino | **ASA 5"** |
| Foro mandrino | **mm 55** |
| Foro passante utile | **Mm 45** |
| Diametro interno cuscinetti | **mm 80** |
| Autocentrante diametro | **mm 165** |
| Potenza motore | **kW 11** |
| Corsa di disassamento **mm 120** | |
| **TORRETTE:** | |
| Numero posizioni | **mm 12** |
| Tempo rotazione (1pos) | **Sec 0,15** |
| Utensili motorizzati: n di posizioni | **n. pos 12** |
| Velocità di rotazione max | **Giri/min 4000** |
| Potenza motore utensili motorizzati | **Kw 3,7** |
| Asse X1/2 corsa-rapido | **Mm-m/min 160-20** |
| Asse Z1/2 corsa-rapido | **Mm-m/min 390-24** |
| Asse Y1 corsa-rapido | **Mm-m/min 100-6** |
| **DIMENSIONI-PESO:** | |
| Ingombro con trasportatore trucioli | **mm 4150 x 2100 x 2200 h** |
| Altezza centro mandrino principale | **mm 1060** |
| Peso con trasportatore trucioli | **kg 7000** |

***ACCESSORI****:*

* N. 15 portautensili statici - usato
* N. 2 motorizzati assiali - usato
* N. 2 motorizzati radiali – usato
* Fornitura di n. 1 pistola completa di pompa per lavaggi
* N. 1 portapinze Bellegrandi per mandrino principale - usato
* N. 1 portapinze Bellegrandi per controtesta - usato
* N. 1 sonda renishaw - usato