**TORNIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COSTRUTTORE** | **MODELLO** | **ANNO** | **CONDIZIONE** |
| *BIGLIA* | ***SMART-L*** | ***2009*** | ***USATO*** |

|  |  |
| --- | --- |
| SCHEDA TECNICA |  |
| Max. diametro lavorabile da barra | **mm 95** |
| Max. diametro lavorabile da ripresa | **mm 500** |
| Max. lunghezza lavorabile | **mm 1250** |
| Max. diametro rotante | **mm 700** |
| **ELETTROMANDRINO PRINCIPALE:** | |
| Gamma di rotazione variabile | **giri/min. 40-2800** |
| Naso mandrino | **ASA 8"** |
| Foro mandrino | **mm 111** |
| Diametro interno cuscinetti | **mm 150** |
| Autocentrante diametro | **mm 315** |
| Potenza motore | **kW 30** |
| **CONTROPUNTA A SEGUIRE:** | |
| Corsa di posizionamento | **mm 1.100** |
| Corsa cannotto | **mm 150** |
| Diametro cannotto | **mm 115** |
| **TESTA MOTORIZZATA ELETTROMANDRINO:** | |
| Tipo di attacco | **HSK-63** |
| Giri max. | **Giri/min 6.000** |
| Potenza motore elettromandrino | **Kw 9** |
| **UNITA’ ASSE B:** | |
| Campo di rotazione totale | **205°** |
| Campo di rotazione oltre l’asse contropunta | **15°** |
| Campo di rotazione oltre l’asse mandrino | **10°** |
| Posizione angolare con blocco meccanico | **Ogni 5°** |
| **SLITTA A CROCE** |  |
| Corsa max Z | **mm 1300** |
| Corsa max X | **mm 520** |
| Corsa max Y | **mm 210 (+120 – 90)** |
| **MAGAZZINO UTENSILI** |  |
| Capacità magazzino | **40 pos** |
| Diam. Max utensili con utensili adiacenti | **mm 80** |
| Diam. Max utensili senza utensili adiacenti | **mm 140** |
| **DIMENSIONI-PESO:** | |
| Ingombro con trasportatore trucioli | **mm 5.550 x 2250 x 2450 h** |
| Altezza centro mandrino principale | **mm 1050** |
| Peso con trasportatore trucioli | **kg 8400** |

**ACCESSORI COMPRESI**

|  |  |
| --- | --- |
| CNC | **GE FANUC Series 31i-MODEL A5** |
| Manual guide | **Si** |
| Aspiratore Fumi Losma | **n. 1** |
| Disoleatore | **n. 1** |
| Pistola per lavaggio macchina a fine lavoro **n. 1** | |
| Sonda Renishaw | **n. 1** |
| Scaricatore dei pezzi automatico | **n. 1** |
| Predisposizione per la lunetta a seguire | **n. 1** |
| n. 1 autocentrante SMW AUTOBLOK Diam. 315 mm | **n. 1** |
| n. 1 pompa alta pressione 25 bar | **n. 1** |
| n. 1 pompa alta pressione 7 bar | **n. 1** |