******

 **Tornio OKUMA**

 **LB 3000 EXII MYW X 800**

 Matricola : 184186

 Rif. 2095323

 Anno : 2015



 Foto originale

**Caratteristiche tecniche**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n. 1 | [2095323](http://aboutblank/?ActionType=DisplayItem&MenuItem=InventTable&TableName=InventTable&FindID=2095323) | **OKUMA LB3000 EXII MYW x 800 OSP-P300L 15"OSP SUITE (E1604)** |
|  |  |  | Tornio Okuma LB 3000 EX II MYW Std distanza tra nasi mandrini 1085 CNC OSP-P 300-L (Video 15" OSP SUITE) - Torretta motorizzata radiale Okuma- Corsa asse Y da +70 a -50- ASA6 - 22Kw ,5.000giri, passaggio barra dia.69- Contromandrino Flat140 ,11Kw ,6.000giri, passaggio barra dia.51 - Dia. 340 max tornibile - swing dia. 580-Torretta motorizzata radiale Okuma 7,1Kw ,6.000giri- Pompa pressione maggiorata 0,8Kw, 6bar, 20lt/min- Soffio aria pulizia sopra autocentranti - Orientamento elettrico mandrino-A/C autocentranti durante rotazione- Presetting manuale- Sistema progr.conversazionale IGF- Funzione di tornitura Asse Y- Interpolazione elicoidale - Kit portautensili NON incluso |
| n. 1 | [2000689](http://aboutblank/?ActionType=DisplayItem&MenuItem=InventTable&TableName=InventTable&FindID=2000689) | EVACUATORE TRUCIOLI MAYFRAN MT10 USCITA LATERALE DX  |
|  |  |  | Evacuatore trucioli a tappeto MT10 con scarico a destra (OKUMA LB3000 d.p. 1000/W800) |
| n. 1 | [4003021](http://aboutblank/?ActionType=DisplayItem&MenuItem=InventTable&TableName=InventTable&FindID=4003021) | BRACCETTO RACCOGLI PEZZO ( STD ) |
|  |  |  | Braccetto raccolta e scarico pezzi troncati.applicabile con preset manuale. |
| n. 1 | [2056562](http://aboutblank/?ActionType=DisplayItem&MenuItem=InventTable&TableName=InventTable&FindID=2056562) | PREDISPOSIZIONE INTERFACCIA CARICATORE BARRE |
|  |  |  | Predisposizione interfaccia per caricatore barre |
| n. 1 | [2056530](http://aboutblank/?ActionType=DisplayItem&MenuItem=InventTable&TableName=InventTable&FindID=2056530) | GESTIONE DURATA UTENSILI |
|  |  |  | Gestione durata utensili |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| n. 1 | [2056530](http://aboutblank/?ActionType=DisplayItem&MenuItem=InventTable&TableName=InventTable&FindID=2056530) | MANUALI PER OKUMA SERIE LB-EXII CNC P300 |
|  |  |  | Serie di manuali |

 |  |

 |